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	 适应场所：
  超高大楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。
      
产品特性：
   产品严格按照中国民航总局MH/T6012-2015标准和美国联邦航空管理局FAA-L856标准生产制造。整灯采用全密封工艺制作，灯器底座采用304不锈钢激光切割工艺无缝焊接而成。灯罩选用菲涅尔光学原理，PC材质制作而成。整灯硬件具有防紫外线、耐严寒、防水蒸气、耐腐蚀、防磁场辐射等重要性能。光源采用亮度更高、穿透力更强的大功率高压脉冲氙气灯管。氙气光源在大雾天或者雾霾天气亮度优势明显。驱动系统采用先进的微电脑芯片；通过预先编程的软件控制，稳定可靠地按照智能化的要求进行工作。该灯采用16根长寿命爆闪氙气灯管，每次闪光8根灯管（2根灯管一组）如使用中2根灯管寿命终止智能电路将在10秒钟内自动切换至下一组2根灯管继续工作。自带多种同步闪光接口，可满足不同工程同步闪光设计控制标准。
  
技术参数： 

	FAA参考标准
	 L-856/857

	工作电压
	 AC220V/50HZ

	功率
	 400W

	光源类型
	 氙气灯管16根

	闪光频率
	 20-60次/分钟

	有效光强
	 200000cd

	光控灵敏度
	 50-500Lux可调

	光源颜色
	 红、白、绿、黄

	工作温度
	 －45℃～＋70℃

	水平发光角度
	 360°

	光源寿命
	 ≥12年

	工作湿度
	 10%～95%（不凝结）

	防护等级
	 IP65

	抗风等级
	 240米/秒

	外形尺寸
	 高480mm/宽220mm

	底盘安装尺寸
	 直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）

	材质
	 底座：304不锈钢、 灯罩：PC材料

	参考重量
	 6kg



 闪光同步方式选择
1、 采用电源线信号传输方式实现同步闪光（推荐）。

2、 选用控制箱连接方式实现同步闪光。




 产品型号：CHM-404型高光强航空障碍灯
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