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适应场所：
  高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、塔吊、停机坪。
  
产品特性：
   航空障碍灯配套产品；主要用于集中控制整栋建筑物航空障碍灯同步闪光统一工作。支持同时控制低光强、中光强、高光强三款不同规格航空障碍灯同步闪光工作。内置防短路、防漏电、浪涌防雷保护装置，避免安装操控失误对控制箱造成损坏。主控板采用成熟稳定的智能单片机控制，通过连接光控开关实现所有灯器白天自动关闭，晚上自动开启闪光模式。除上述功能外还可以根据要求加装故障报警、UPS不间断电源、主电源和备用电源自动切换装置、时间控制器等相关功能，用于满足不同工程设计要求。

 技术参数：

	工作电压
	AC220V

	最大负载
	5000W

	光控灵敏度
	50～300Lux

	闪光频率
	20-60次/每分钟

	工作环境
	－45℃～＋70℃

	安装方式
	挂壁式

	安装环境
	室内

	感光器安装方式
	室外

	故障报警方式
	指示灯报警或无源干触点信号报警

	常态绝缘电压强度
	2000V50HZ、1MA、1min无击穿无飞孤现象

	防护等级
	IP65

	外形尺寸
	长400mm宽300mm高150mm

	参考重量
	8kg

	材质
	冷轧板喷塑






 产品型号：GZK-20型 控制箱
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