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	 适应场所：
  高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。
 
产品特性：
   GZW100-2型双头灯是专门为可靠性要求高的场合而设计的一款多功能产品，该灯主要有两个灯头；一个主灯头和一个副灯头，分别由两组独立的控制系统控制；通常晚上主灯工作，当主灯寿命终止或出现故障时智能电路会在5秒钟内自动切换至副灯继续工作。灯罩采用菲涅尔光学透镜，具有透光率高，抗紫外线，不褪色等优点。底座采用不锈钢材质制作，表面经过烤漆工艺处理。光源选用高亮度长寿命LED光源。通过内部先进的驱动电路系统；实现自动闪光、自动切换、白天自动关闭、晚上自动开启闪光。
  
技术参数：

	FAA参考标准
	 L-864/865

	工作电压
	 AC220V/50HZ（特殊电压可定制）

	功率
	 20W

	光源类型
	 高亮度LED（冷光源）

	闪光频率
	 20-60次/分钟

	有效光强
	 2200cd

	光控灵敏度
	 50-500Lux可调

	光源颜色
	 红、白、绿、黄

	工作温度
	 －45℃～＋70℃

	水平发光角度
	 360°

	光源寿命
	 ≥120,000h

	工作湿度
	 10%～95%（不凝结）

	防护等级
	 IP65

	抗风等级
	 240米/秒

	外形尺寸
	 高480mm/宽220mm

	底盘安装尺寸
	 直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）

	材质
	 底座：不锈钢喷塑、 灯罩：PC材料

	参考重量
	 4kg



 闪光同步方式选择
1、 采用电源线信号传输方式实现同步闪光（推荐）。
2、 采用同步信号线连接方式实现同步闪光。
3、 选用控制箱连接方式实现同步闪光。
4、 选用一套主灯控制多套副灯连接方式实现同步闪光。
5、 选装GPS模块实现无线同步闪光。



 产品型号：GZW100-2型中光强航空障碍灯
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