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适应场所：
  大型灯塔、航道、桥梁、海上油田井架、灯桩等场合。作为航标灯、桥涵灯使用，引导船舶安全航行。
  
产品特性：

[bookmark: _GoBack]   导标灯光源采用高亮度LED发光二极管，搭配我公司专用菲涅尔光学反光器，具有发光强度高、功耗低、使用寿命长等优点。产品外壳采用不锈钢和钢化玻璃组成，水密结构设计，符合室外使用条件。内置光控传感器，白天自动关闭，晚上自动开启工作。可根据工程需要加装遥控遥测功能，用户可以在电脑或手机终端远程监测导标灯工作状态。


 技术参数：

	电压范围
	交流电或太阳能供电

	光源类型
	高亮度LED（冷光源）

	蓄电池规格
	规格容量定制

	光源颜色
	红、绿

	工作时间
	晚上（感光器自动开启）

	工作方式
	恒定光或闪烁型

	光控灵敏度
	50～500Lux

	工作温度
	－45℃～＋70℃

	防护等级
	IP66

	光源寿命
	≥120,000h

	外形尺寸
	 高800mm/宽90mm（尺寸可定制）

	参考重量
	7kg

	材料
	一体化不锈钢，钢化玻璃

	控制方式
	可加装远程遥控遥测






 产品型号：HD-DB80型导标灯
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