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	 适应场所：
  高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。
      
产品特性：
   产品严格按照中国民航总局MH/T6012-2015标准和美国联邦航空管理局FAA标准，国际民航组织ICAO标准生产制造。整灯采用全密封工艺制作，灯器外壳采用不锈钢激光切割工艺无缝焊接而成，表面经过喷塑高温烤漆工艺处理。发光窗口采用安全稳定钢化玻璃材质。灯体硬件具有抗老化、抗冲击、耐严寒、耐腐蚀、防蒸气、防紫外线、抗磁场微波等优点。光源选用大功率高亮度LED光源同时配备恒压、恒流、散热电路保护光源工作安全。内部自主研发的反射式光学系统将LED光源反折射压缩成水平光线，从而形成超高亮发光效果。整灯采用两组灯体拼接而成，独特的外观设计将发光角度严格控制在120º，特别适用于高压铁塔或高层建筑中间层外立面和拐角处安装，单面发光设计目的就是避免光浪费和防止光干扰。该灯有两种规格选型：
1、 选择白色发光：高等光强B型配置，24小时工作自动变光，白昼发光亮度10万cd、黄昏/黎明亮度2万cd、   夜晚亮度2000cd。
2、 选择红色发光：中等光强B型配置，夜间工作发光亮度2000cd。
  
技术参数： 

	FAA参考标准
	 L-856/857

	工作电压
	 AC220V/50HZ

	功率
	 白光200W、红光50W

	光源类型
	 高亮度大功率LED光源

	闪光频率
	 20-60次/分钟

	
有效光强
	 白光：白昼100000cd、黄昏/黎明20000cd、夜晚2000cd

	
	 红光：2000cd

	光控灵敏度
	 50-500Lux可调

	光源颜色
	 白光

	工作温度
	 －55℃～＋70℃

	水平发光角度
	 90°

	光源寿命
	 ≥120,000h

	工作湿度
	 10%～95%（不凝结）

	防护等级
	 IP65

	抗风等级
	 240米/秒

	外形尺寸
	 

	底盘安装尺寸
	 

	材质
	 底座：不锈钢喷塑、 灯罩：钢化玻璃

	参考重量
	 8kg



 闪光同步方式选择
1、 采用电源线信号传输方式实现同步闪光（推荐）。
2、 选用控制箱连接方式实现同步闪光。
3、 选装GPS模块实现无线同步闪光。



 产品型号：HYC-1型 中、高光强航空障碍灯
image2.png




image1.jpeg




