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适应场所：
  桥梁、勘探井位、灯桩、船舶导航、浮标等相关需要警示场所。
  
产品特性：
   SHD-3G型航标灯是根据航标发展新趋势而研发的航标新型灯器。它集航标灯、4块太阳能板、免维护蓄电池为一体。整灯结构坚固，安装使用方便可靠。外壳采用不锈钢材质激光切割无缝焊接而成，表面经过热喷塑工艺处理，防腐性能更好。该产品可以大大简化浮标上层结构，减轻了安装和维护时的劳动强度。由于一体化程度高，降低了故障发生的概率，提高了航标灯的整体可靠性。可以根据工程需要增加GPS同步器，实现远程同步闪光。同时产品太阳能板可以从20-90度之间自由调节伸展，季节变化及不同纬度的地区都可以保证最大限度利用太阳能。

 技术参数：

	    光源
	高亮度LED（冷光源）

	蓄电池规格
	12V/12AH

	太阳板规格
	[bookmark: _GoBack]18V/6Wx4块

	静态电流
	1mA

	垂直发射角
	7度

	水平发光角度
	360°

	发光颜色
	红、黄、蓝、绿、白

	闪光频率
	莫尔斯信号256种设置调节

	环境温度
	－45℃～＋70℃

	相对湿度
	10%～95%（不凝结）

	有效射程
	5海里（T=0.75)

	光控灵敏度
	50～300Lux

	防护等级
	IP65

	同步精度
	1mS

	连续阴雨天工作时间
	16天

	参考重量
	15kg

	材料
	底座：不锈钢喷塑、 灯罩：PC材料

	同步方式
	加装GPS模块实现无线同步闪光







 产品型号：SHD-3G型 一体化航标灯
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