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适应场所：
  桥梁、勘探井位、灯桩、船舶导航、浮标等相关需要警示场所。
产品特性：
   SHD-5G型航标灯是根据航标发展新趋势而研发的航标新型灯器。它集航标灯、4块太阳能板、免维护蓄电池为一体，全密封设计。整灯结构坚固，安装使用方便可靠。外壳采用不锈钢材质激光切割无缝焊接而成，表面经过热喷塑工艺处理，防腐性能更好。内部自主研发的反射式光学系统将LED光源反折射压缩成水平光柱，从而持续输出超高亮发光效果。该产品可以大大简化浮标上层结构，减轻了安装和维护时的劳动强度。由于一体化程度高，降低了故障发生的概率，提高了航标灯的整体可靠性。可以根据工程需要增加GPS、BD和RTU功能，实现远程同步闪光和状态监控。
 技术参数：
	发光强度
	闪光方式
	闪烁
	恒定光

	
	绿色
	~526candela
	~529candela

	
	红色、白色、蓝色
	~509candela
	~410candela

	
	视距范围（T=0.74）
	绿色：10海里
	10海里

	
	
	红色、蓝色、白色10海里
	10海里

	
	垂直发散角
	≥8º（符合国际IALA标准）

	
	水平发光角度
	360º

	控制系统
	自主发光时间
	>300小时
	>150小时

	
	最小日照时间
	1.5小时
	3小时

	
	纬度范围
	      55ºsto55ºN

	
	光控开关灵敏度
	      50-200Lx

	
	静态电流
	      <5mA

	
	光源
	大功率LED光源

	
	LED寿命
	>10万小时以上

	
	标准闪光模式
	莫尔斯编码256种闪光信号灯质（符合IALA或国际标准GB4696-84）

	
	同步方式（可选）
	GPS同步模块可实现多灯无线同步闪光

	
	遥控遥测（可选）
	GSM/VHF通讯模块时（RTU），可作远程监控终端

	太阳能光伏组件
	类型
	单晶硅带有防紫外线，高透光率钢化玻璃护板

	
	光伏组件功率
	峰值电压18V、峰值功率44W（11*4面）

	
	效率
	>14%

	电源系统
	电池类型
	免维护铅酸胶体电池（可选锂电池或磷酸铁锂电池）

	
	电压
	12V

	
	容量
	12AH/10小时放电速率

	
	充电口
	外接快速充电口（可定制）

	灯体结构
	透镜材料
	抗紫外聚碳酸酯PC材料

	
	灯体材质
	不锈钢材质+防腐烤漆工艺

	
	密封
	全部内置，垫圈密封、电池可从上部更换

	
	外形尺寸
	200*200*540mm

	
	安装尺寸
	底盘尺寸220mm节圆195mm（4*12mm孔）

	
	重量
	<20kg

	工作环境
	工作温度范围
	—40℃

	
	相对湿度
	100%（冷凝）

	
	防护等级
	IP65
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