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	 适应场所：
  高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、勘探井位、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。
  
产品特性：
   产品主体采用不锈钢材质（耐腐蚀性能更优），微电脑自动控制器，高亮度发光二极管，硅太阳能物理电池板及全密封免维护蓄电池组成。 灯罩采用PC材质，顶部设有防鸟尖。LED光源与最新光学透镜完美结合，将原有的光源亮度成倍提高。
产品以微电脑芯片作为核心控制部件；自动控制LED光源闪光和白天自动关、晚上自动开启程序。内部可加装了防磁和防微波保护装置,电池充放电采用自主研发的电源自动调理系统，对电池欠压、过压、温度各个方面进行全面保护。高效率硅太阳能物理电池板和大容量免维护电池完美结合，为灯器提供电力能源。一次性充足电，能保证长时间连续阴雨天正常闪光。（可根据工程需要选装GPS无线同步功能，实现多盏灯同步闪光）。
产品优点：
1、 安装前灯器地面组装只需1分钟完成。
2、 太阳板角度可以根据用户要求自由调节。
3、 灯器安装方便无需敷设电缆，节约材料和人工成本。
 技术参数：
	产品型号
	TGZ－180B型
	产品型号
	TGZ－180A型

	参考标准
	FAA-L864
	参考标准
	FAA-L856

	光源类型
	高亮度LED（冷光源）
	光源类型
	高亮度LED（冷光源）

	有效光强
	2000cd
	有效光强
	20000cd

	光源颜色
	红、绿、黄、白
	光源颜色
	红、绿、黄、白

	功率
	10W
	功率
	15W

	电池规格
	DC12V/12AH免维护铅酸电池
	电池规格
	DC12V/24AH免维护锂电池

	太阳板规格
	18V/7W单晶硅太阳板
	太阳板规格
	18V/10W单晶硅太阳板

	水平发光角度
	360°
	水平发光角度
	360°

	闪光频率
	20-60次/每分钟
	闪光频率
	20-60次/每分钟

	光控灵敏度
	50～500Lux
	光控灵敏度
	50～500Lux

	工作温度
	－45℃～＋70℃
	工作温度
	－45℃～＋70℃

	工作湿度
	10%～95%（不凝结）
	工作湿度
	10%～95%（不凝结）

	抗风等级
	60米/秒
	抗风等级
	60米/秒

	防护等级
	IP65
	防护等级
	IP65

	光源寿命
	≥120,000h
	光源寿命
	≥120,000h

	连续阴雨天工作时间
	15天
	连续阴雨天工作时间
	20天

	参考重量
	13.6kg
	参考重量
	16kg

	材料
	主体：不锈钢、 灯罩：PC材料
	材料
	主体：不锈钢、 灯罩：PC材料

	同步方式
	加装GPS模块实现无线同步闪光
	同步方式
	加装GPS模块实现无线同步闪光
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