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适应场所：
   桥梁、桥墩、桥柱等相关需要警示场所。通过变换灯器颜色提示船舶通航、禁航、慢航、确保航道安全。
  
产品特性：
     THD-200型桥涵灯外壳采用不锈钢材质激光切割无缝焊接而成，表面经过喷涂防腐烤漆工艺处理。发光面采用定向发光设计原理，能够更好的聚光增加射程距离。内部采用恒流、恒压、恒温电源模块能够有效保护LED光源稳定工作，确保灯器使用寿命。通过外部光控开关自动实现灯器白天自动关闭，晚上自动开启工作模式。该灯采用一体化设计，用户可根据现场需要任意调整太阳板方向，蓄电池放置灯体内部，有效保证蓄电池使用寿命，整灯结构小巧方便安装。

 技术参数：

	蓄电池规格
	12V/12AH

	太阳板规格
	[bookmark: _GoBack]18V/7W

	光源类型
	高亮度LED（冷光源）

	有效射程
	3-7海里

	光源颜色
	红、绿、黄

	功率
	20W

	发光方式
	恒定光

	光控灵敏度
	50～500Lux

	工作温度
	－45℃～＋70℃

	工作湿度
	10%～95%（不凝结）

	抗风等级
	165米/秒

	防护等级
	IP65

	光源寿命
	≥120,000h

	外形尺寸
	 高600mm/宽280mm

	安装尺寸
	直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）

	参考重量
	9.5kg

	材料
	冷轧钢喷塑或不锈钢喷塑






 产品型号：THD-200型 桥涵/桥柱灯
image2.png
EESEEEESEEEE
EECESESESETE
BEEEERSEREER
= _





image1.jpeg




