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	 适应场所：
  高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、勘探井位、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。
  
产品特性：
整灯外壳硬件采用304不锈钢激光切割工艺无缝焊接而成，表面喷涂防静电高温烤漆。灯罩选用PC抗UV材质制作而成。供电系统选用长寿命免维护蓄电池和纯晶硅低衰减太阳板。整灯采用全密封工艺制作，灯体硬件具有抗老化、抗冲击、耐严寒、耐腐蚀、防水蒸气、防紫外线、抗磁场微波等特点。 产品以微电脑芯片作为核心控制部件；自动控制LED光源闪光和白天自动关、晚上自动开启程序。电池充放电采用电源自动管理系统，对蓄电池欠压、过压、温度各个方面进行全面保护，确保灯器能够长时间连续阴雨天正常闪光。内部自主研发的反射式光学系统将LED光源反折射压缩成水平光柱，从而形成超高亮发光效果。特别适用于带景观亮化背景光比较强的建筑物。（可根据工程需要选装GPS无线同步功能，实现多盏灯同步闪光）。
产品优点：
1、 安装前灯器地面组装只需1分钟完成。
2、 太阳板角度可以根据用户要求自由调节。
3、 灯器安装方便无需敷设电缆，节约材料和人工成本。
 技术参数：
	参考标准
	FAA-L864/L856

	光源类型
	高亮度LED（冷光源）

	有效光强
	红光2000cd/白光20000cd

	光源颜色
	红、绿、黄、白

	功率
	20W

	电池规格
	DC12V/24AH免维护铅酸电池

	太阳板规格
	18V/15W单晶硅太阳板

	水平发光角度
	360°

	闪光频率
	20-60次/每分钟

	光控灵敏度
	50～500Lux

	工作温度
	－45℃～＋70℃

	工作湿度
	10%～95%（不凝结）

	抗风等级
	80米/秒

	防护等级
	IP65

	光源寿命
	≥120,000h

	连续阴雨天工作时间
	20天

	参考重量
	15kg

	材料
	底座：不锈钢喷塑、 灯罩：PC材料

	同步方式
	加装GPS模块实现无线同步闪光







 产品型号：TWL-M01A型 高光强太阳能航空障碍灯
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