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由菲涅耳塑料透镜、透镜采用进口耐日光老化的聚炳烯酸塑料模压而成150毫米费涅尔原理塑料透镜，灯座采用铝合金压铸而成具有抗冲击、稳定性好等特点，光源采用进口长寿命、发光效率高、能耗低的LED光源组闪光，LED光源组寿命可长达二十年之久。
此灯器适用于内河沿海浮标、岸标、固定灯桩及海上油田井架信号灯塔、铁塔(电力、通信、微波等)、烟囱(火电厂、焦化厂、化工厂等)、高层建筑、大型桥梁、大型港口工程机械、风力发电机等需要起警示作用的场合使用等。
技术参数
	工作电压
	DC：3.7V（5%范围内）

	静态电流
	≤1mA

	闪光频率
	常亮或闪光20次/分钟

	闪光精度
	±1%

	光源
	LED

	有效光强
	32.5CD

	颜色
	红、 绿、黄、白、 蓝

	光控灵敏度
	50～300LX可调 

	工作环境
	-40℃～+60℃

	灯光射程
	≈3NM

	蓄电池容量
	3.7V/8000mAH

	外型尺寸
	222mm×172mm

	产品重量
	约1.3kg(单只）

	产品包装
	460*240*50，4只装



产品应用：
1、 水上应用：1、 浮标标示； 2、水面安全警示；3、小型码头、船埠； 4、海岸警示，5、船用信号灯；
2、 机场应用：1、 机场跑道； 2、机场出租停车位；3、跑道边缘照明；4停机坪边缘照明；5跑道起点照明
WH-NA150T-N1太阳能航标灯、航行灯

3、 [bookmark: _GoBack]标示应用：1、 路障标示；2、安全标示；3、方向标示；4、可移动应急照明。
上海伟程航标设备有限公司
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