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	 适应场所：
    适用于各类直升机场灯具的开关控制。主要用于直升机场助航灯光的工作状态控制及显示。本产品可以安装在室外或者室内使用。
 
产品特性：
    箱体采用不锈钢材质，表面经过抛光工艺处理、耐腐蚀、抗UV。常规的控制箱有8路输出，可依据需求增加输出路数，控制箱具有自动、手动、远程遥控三种工作模式，三种工作模式用户可以自由切换。该控制箱内部安全装置齐全，先进的控制电路能够同时控制不同型号规格的机场灯具正常工作。控制箱功能强大，性能可靠、安全、使用与维护简单、方便。
  
技术参数：

	工作电压
	 AC220V（特殊电压可定制）

	负载能力
	 5000W

	控制端口
	[bookmark: _GoBack]8路

	工作湿度
	 95%

	光控灵敏度
	 150-300Lux可调

	抗风等级
	 80米/秒

	工作温度
	 －45℃～＋70℃

	安装方式
	 挂式或落地式

	防护等级
	 IP66

	外形尺寸
	 585mm x570mm x185mm

	材质
	 304不锈钢材质

	参考重量
	 17kg






 产品型号：WHP-K1直升机坪控制箱
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