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	 适应场所：
    立式边界灯为绿色恒光立式安装灯具，能在夜间或能见度低的天气发出360度绿光信号，用于直升机停机坪起飞降落区域边界的地方，便于向飞行员指示安全着陆区域。
 
产品特性：
   发光面透镜采用PC材料，具有极其优异的抗冲击性、热稳定性、透光性、抗UV、耐老化等优点。底座采用铝合金压铸而成，表面经过氧化处理，具有全密封、防水、耐腐蚀等特点。光源选用低能耗高亮度LED，高效率的芯片封装（光源寿命超过120000小时）。控制电路部分具有恒压、恒流保护功能，确保产品使用寿命。灯具电源线路带有防雷装置，能适用于恶劣的气候环境。 
  
技术参数：

	工作电压
	 AC220V/DC48V（特殊电压可定制）

	功率
	 5W

	光源类型
	 高亮度LED

	工作方式
	 恒定光

	有效光强
	 50cd

	光控灵敏度
	 50-500Lux可调

	光源颜色
	 绿光

	工作温度
	 －45℃～＋70℃

	光源寿命
	 ≥120,000h

	防护等级
	 IP65

	外形尺寸
	 高241mm/宽165mm

	材质
	 底座：铝合金喷塑、 透镜：PVC材料

	参考重量
	 1.8kg
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