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	 适应场所：
  高楼、通信铁塔、高压铁塔、雷达发射塔、电厂烟囱、冷却塔、桥梁、化工厂、停机坪、风力发电机、灯桩、浮标等相关需要警示场所。
      
产品特性：
  产品严格按照中国民航总局MH/T6012-2015标准和美国联邦航空管理局FAA标准，国际民航组织ICAO标准生产制造。整灯采用全密封工艺制作，灯器底座采用高强度铝材一次性压铸而成，表面经过喷塑烤漆工艺处理。灯罩采用PC抗UV材质制作而成。灯体硬件具有抗老化、抗冲击、耐严寒、耐腐蚀、防水蒸气、防紫外线、抗磁场微波等优点。光源选用大功率高亮度LED光源，同时配备恒压、恒流、散热电路保护光源工作安全。内部自主研发的反射式光学系统将LED光源反折射压缩成水平光柱，从而形成超高亮发光效果。特别适用于带景观亮化背景光比较强的建筑物。驱动部分选用高性能微电脑集成电路控制，只需连接控制箱和光感器航空障碍灯即可实现24小时全天候同步闪烁。并自动识别环境背景光亮度，智能调节灯器发光模式，从而达到白天200000cd、黄昏/黎明20000cd、夜间2000cd三种变光要求。
  
技术参数： 

	FAA参考标准
	 L-856/857

	工作电压
	 AC220V/50HZ

	功率
	 200W

	光源类型
	 高亮度大功率LED光源

	闪光频率
	 20-60次/分钟

	有效光强
	 白天200000cd、黄昏/黎明20000cd、夜晚2000cd

	光控灵敏度
	 50-500Lux可调

	光源颜色
	 红、白

	工作温度
	 －45℃～＋70℃

	水平发光角度
	 360°

	光源寿命
	 ≥120,000h

	工作湿度
	 10%～95%（不凝结）

	防护等级
	 IP65

	抗风等级
	 240米/秒

	外形尺寸
	 高370mm/宽220mm

	底盘安装尺寸
	 直径220mm、节圆195mm（4×Φ12孔径）

	材质
	 底座：铝合金喷塑、 灯罩：PC材料

	参考重量
	 6kg



 闪光同步方式选择
1、 采用电源线信号传输方式实现同步闪光（推荐）。
2、 选用控制箱连接方式实现同步闪光。
3、 选装GPS模块实现无线同步闪光。



 产品型号：WL-H02A型高光强航空障碍灯
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