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适应场所：
  航空警示球是固定安装在架空电缆上，向飞机驾驶员进行警戒提示。用特殊材料制作的球体，适用于特高压输电线路、跨河输电线路、牵引线、架空线路、跨路输电线路、跨桥输电线路等。
 
产品特性：
   a超轻高强度玻璃纤维材质主体
   b超强耐腐蚀不锈钢固定螺母
   c超轻耐腐蚀铝合金线夹
   d适用各种不同线径的电缆
   e不同颜色可选择，可定制
  
技术参数：

	名称
	 航空警示球/障碍球

	参考标准
	（CAAC：MH5001-2021) (ICAO:附件14-2018） 
[bookmark: _GoBack]（FAA：AC70-7460/1L)

	颜色
	 白、红、橙、橙白双色、橙红双色

	工作温度
	 －55℃～＋75℃

	能见距离
	 3000米

	使用寿命
	 >20年

	工作湿度
	 10%～95%（不凝结）

	电压等级
	 10-1100KV

	抗风等级
	 240km/h

	外形尺寸
	 直径400/600/800mm（可定制）

	导线直径
	 6.5-55mm

	材质
	 主体：玻璃纤维  线夹：铝合金

	参考重量
	 约6kg（可定制）





 产品型号：WZAQ-06型航空警示球
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