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	 适应场所：
    直升机场LED泛光灯为白色恒光安装灯具，发挥直升机停机坪表面泛光照明作用。保障停机坪表面照度不低于10Lux，使停机坪标志更可辨，给直升机降落提供清晰地面信息。安装时注意方位和角度尽可能均匀照亮机坪，并且尽可能保证飞行员在短距离内目视不感到炫目。
 
产品特性：
    该产品是一款专门针对停机坪照明设计的灯具。发光面透镜采用钢化玻璃材料，具有极其优异的抗冲击性、热稳定性、透光性、抗UV、耐老化等优点。灯体采用不锈钢材质无缝焊接而成，安装底座由铝合金材质压铸工艺制作，表面经过氧化处理，具有全密封、防水、耐腐蚀等特点。成熟的电路技术与控制终端对接，确保产品使用寿命。光源选用低能耗高亮度LED，高效率的芯片封装（光源寿命超过120000小时）。灯具电源线路带有防雷装置，能适用于恶劣的气候环境。
  
技术参数：

	工作电压
	 AC220V/DC48V（特殊电压可定制）

	功率
	 50W

	光源类型
	 高亮度LED

	工作方式
	 恒定光

	光通量
	[bookmark: _GoBack] ≥8000Lm-10000Lm

	光控灵敏度
	 50-500Lux可调

	光源颜色
	 白光

	工作温度
	 －50℃～＋85℃

	光源寿命
	 ≥120,000h

	防护等级
	 IP68

	外形尺寸
	 长310mm/宽285mm/高235mm

	材质
	 灯体：不锈钢、 透镜：钢化玻璃材料

	参考重量
	 4kg



 



 产品型号：WHP-F型停机坪泛光灯
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