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	 适应场所：
    直升机场嵌入式瞄准点灯为白色恒定光嵌入式安装灯具。能够在夜间或能见度较低的日间发出全向白光信号，为降落的直升机提供准确的降落点位置。
 
产品特性：
     发光面透镜采用PC材料，具有极其优异的抗冲击性、热稳定性、透光性、抗UV、耐老化等优点。底座采用铝合金压铸而成，表面经过氧化处理，具有全密封、防水、耐腐蚀等特点。光源选用低能耗高亮度LED，光源寿命超过120000小时。灯具电源线路带有防雷装置，能适用于恶劣的气候环境。
  
技术参数：

	工作电压
	[bookmark: _GoBack] AC220V/DC48V（特殊电压可定制）

	功率
	 12W

	光源类型
	 高亮度LED

	工作方式
	 恒定光

	有效光强
	 150cd

	光控灵敏度
	 50-500Lux可调

	光源颜色
	 白色

	工作温度
	 －45℃～＋70℃

	光源寿命
	 ≥120,000h

	防护等级
	 IP65

	外形尺寸
	 高130mm/宽220mm

	材质
	 底座：铝合金喷塑、 透镜：PC材料

	参考重量
	 7kg






 产品型号：WHP-M1型嵌入式瞄准点灯
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